JSP Josef Strauß Park, 1070 Wien

**Grünraum der urbanen Nutzungsvielzahl**

Der Josef-Strauß-Park bildet mit knapp 8.000 m2 Größe einen der wichtigsten Grünraume im stark versiegelten siebten Bezirk Wiens. Durch die Neugestaltung sollten der Park und der Kinderspielplatz attraktiviert werden. Dafür wurde die Bepflanzung ausgelichtet und der Park insgesamt einsichtiger gemacht: Strauchpflanzungen wurden entfernt, Staudenpflanzungen sorgen hingegen für den Blühaspekt. Der Kinderspielplatz im Osten des Parks wurde für unterschiedliche Bewegungsformen und zusätzlich mit einem Wasserspiel ausgestattet. Beim Haupteingang des Parks sorgt ein großzügiger, bumerangförmiger Vorplatz aus Asphalt für Orientierung, von hier aus teilen sich die Wege nach Norden und Süden. Der Park teilt sich konzeptuell in zwei Achsen: Die Grünachse verläuft durch die Allee mit Sonnenterrasse und Liegewiese, deren Topographie durch eine geplante Geländekante unterstrichen wird und damit den Wiesenbereich klar fasst. Andererseits ergibt sich die Aktiv-Achse aus den Spiel- und Sportbereichen Richtung Spielplatz und der Salettltrilogie im Eingangsbereich. Die durchlässigen Salettln aus Lärchenholzlatten – beiläufig angeordnet und mit Schaukeln und Bänken ausgestattet – bieten den Menschen einerseits Privatsphäre, aber auch genügend Sicherheitsgefühl durch Einsehbarkeit von außen.

Ort: 1070 Wien

Fläche: 7.900 m2

Fertigstellung: 2018

Auszeichnung: 1. Platz BIG SEE AWARD 2020

Bildunterschriften:

Freigestellte Sichtbeziehungen vom Entree über die Liegewiese bis zum Kinderspielplatz.

Der Spielplatz wurde für unterschiedliche Bewegungsformen ausgestattet und mit einem Wasserspiel ausgestattet.

Der Josef Strauß Park ist einer der wichtigsten Grünraume im stark versiegelten siebten Bezirk. Entsprechend sollte er während des Umbaus für die AnwohnerInnen geöffnet und begehbar bleiben.

Reduziert gestaltete Salettl aus Lärchenholz wurden mit verschiedenen Sitzgelegenheiten ausgestattet und bieten sichere Aufenthalts- und Rückzugsmöglichkeiten.